**Załącznik nr 2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN:**

**„Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja nadsitowa)w ilości dla cz. I 7 500 Mg/rok, dla cz. II 7 500 Mg/rok.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówieniem publicznym objęte są odpady powstałe na skutek obróbki mechanicznej odpadów komunalnych, na sicie o wielkości oczek 80 mm (frakcja nadsitowa) i poddane procesowi ręcznego sortowania.
   1. Odpady są poddawane separacji magnetycznej.
   2. Odpady są sprasowane.
   3. Miejsca magazynowania odpadów są zadaszone.
2. Na linii sortowniczej, na odrębnych węzłach technologicznych, przetwarzane są zmieszane odpady komunalne oraz odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Transport odpadów po stronie Wykonawcy, na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
4. Zamawiający dysponuje sześcioma prasokontenerami: Model PC 6500, pojemność 32 m3, do prasy (kompaktor stacjonarny) model KPHS 1900.
5. Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór odpadów samochodami samowyładowczymi. W takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość gromadzenie odpadów luzem do końca lutego 2023 r..
6. Od marca 2023 r. odbiór odpadów w postaci zbelowanej.
7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów w sposób zapewniający ciągłość pracy linii sortowniczej. Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych w ciągu jednego dnia pracy: ok. 120 Mg.
8. W przypadku odbioru odpadów w prasokontenerach zapewnić dodatkowe prasokontenery w ilości zapewniającej ciągłość pracy na linii sortowniczej.
9. Realizacja usługi w dni robocze w godzinach pracy Zakładu.
10. Podana przez Zamawiającego całkowita: ilość odpadów do zagospodarowania w czasie trwania umowy, dobowa ilość odpadów wytwarzanych na linii sortowniczej oraz miesięczna ilość odpadów przekazywana do zagospodarowania, może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.
11. W przypadku gdy ilość dostarczonych odpadów w okresie obowiązywania umowy będzie mniejsza od ilości przedstawionej w opisie Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszego dostarczania odpadów bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na bezpośrednią produkcję odpadu ex 19 12 12 z odpadów komunalnych dostarczanych na bieżąco, nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin odpadów będących przedmiotem zamówienia na terenie instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 700 – 1500 po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.
13. Ważenie odpadów odbywało się będzie na legalizowanej wadze Zamawiającego i będzie każdorazowo potwierdzone kwitem wagowym oraz kartą przekazania odpadu wygenerowaną za pomocą systemu teleinformatycznego tzw. BDO. Dokument będzie stanowił podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę.
14. Zamawiający będzie zobowiązany do sporządzenia elektronicznej karty przekazania odpadu w systemie BDO zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), a Wykonawca będzie zobowiązany do jej potwierdzenia w momencie przejęcia odpadów.
15. Wykonawca przyjmował będzie od Zamawiającego odpady w sposób sukcesywny, zgodny z potrzebami Zamawiającego.
16. Wykonawca będzie odbierał odpad od Zamawiającego w terminie 48 godzin od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
17. Wykonawca zagwarantuje odbiór i przyjęcie odpadów w ilości co najmniej 1200 Mg/m-c.
18. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady i należyte postępowanie z nimi oraz skutki z tego wynikające.
19. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu pisemną informację o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów.

**Wspólny słownik zamówień (CPV)**

90.50.00.00-2 – Usługi związane z odpadami

90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów

1. **Termin wykonania usługi:**

Termin wykonania zamówienia: części. I i II od dnia 01.01.2023 r. do czasu wyczerpania zakresu ilościowego, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.

1. **Obowiązki wykonawcy:**
2. Transport odpadów po stronie Wykonawcy, na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
3. Wykonawca ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów w sposób zapewniający ciągłość pracy linii sortowniczej lub zapewnić dodatkowe prasokontenery w ilości zapewniającej ciągłość pracy na linii sortowniczej. Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych w ciągu jednego dnia pracy: ok. 120 Mg.
4. Wykonawca przyjmował będzie od Zamawiającego odpady w sposób sukcesywny, zgodny z potrzebami Zamawiającego.
5. Wykonawca zagwarantuje odbiór i przyjęcie odpadów w ilości co najmniej dla cz. I: 600 Mg/m-c, dla cz. II 600 Mg/m-c.
6. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady i należyte postępowanie z nimi oraz skutki z tego wynikające.
7. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu pisemną informację o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów.